Задача 2.

----------------------------------------------------------------------------

място за код

PC1> ip 192.168.0.11 255.255.255.0 192.168.0.1

Checking for duplicate address...

PC1 : 192.168.0.11 255.255.255.0 gateway 192.168.0.1

PC1> show ip

NAME : PC1[1]

IP/MASK : 192.168.0.11/24

GATEWAY : 192.168.0.1

DNS :

MAC : 00:50:79:66:68:00

LPORT : 10012

RHOST:PORT : 127.0.0.1:10013

MTU : 1500

PC1> ping 192.168.0.12

84 bytes from 192.168.0.12 icmp\_seq=1 ttl=64 time=1.573 ms

84 bytes from 192.168.0.12 icmp\_seq=2 ttl=64 time=0.711 ms

84 bytes from 192.168.0.12 icmp\_seq=3 ttl=64 time=0.587 ms

84 bytes from 192.168.0.12 icmp\_seq=4 ttl=64 time=0.645 ms

84 bytes from 192.168.0.12 icmp\_seq=5 ttl=64 time=0.643 ms

PC1> ping 192.168.0.21

84 bytes from 192.168.0.21 icmp\_seq=1 ttl=64 time=0.539 ms

84 bytes from 192.168.0.21 icmp\_seq=2 ttl=64 time=0.907 ms

84 bytes from 192.168.0.21 icmp\_seq=3 ttl=64 time=0.806 ms

84 bytes from 192.168.0.21 icmp\_seq=4 ttl=64 time=0.918 ms

84 bytes from 192.168.0.21 icmp\_seq=5 ttl=64 time=0.872 ms

—----------------------------------------------------------

PC2> ip 192.168.0.12 255.255.255.0 192.168.0.1

Checking for duplicate address...

PC2 : 192.168.0.12 255.255.255.0 gateway 192.168.0.1

PC2> show ip

NAME : PC2[1]

IP/MASK : 192.168.0.12/24

GATEWAY : 192.168.0.1

DNS :

MAC : 00:50:79:66:68:01

LPORT : 10008

RHOST:PORT : 127.0.0.1:10009

MTU : 1500

PC2>

—--------------------------------------------------------------------------------------

PC5> ip 192.168.0.21/24 192.168.0.1

Checking for duplicate address...

PC5 : 192.168.0.21 255.255.255.0 gateway 192.168.0.1

PC5> show ip

NAME : PC5[1]

IP/MASK : 192.168.0.21/24

GATEWAY : 192.168.0.1

DNS :

MAC : 00:50:79:66:68:04

LPORT : 10024

RHOST:PORT : 127.0.0.1:10025

MTU : 1500

PC5>

—-------------------------------------------------------------------------------------

PC6> ip 192.168.0.22/24 192.168.0.1

Checking for duplicate address...

PC6 : 192.168.0.22 255.255.255.0 gateway 192.168.0.1

PC6> show ip

NAME : PC6[1]

IP/MASK : 192.168.0.22/24

GATEWAY : 192.168.0.1

DNS :

MAC : 00:50:79:66:68:05

LPORT : 10026

RHOST:PORT : 127.0.0.1:10027

MTU : 1500

PC6>